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CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER L’ACQUISTO DI N.2 AUTOCARRI NUOVI DI FABBRICA DOTATI DI GRU E CASSONE RIBALTABILE, SUDDIVISA IN N.2 LOTTI
“N°1 autocarro MTT 7/7,5 t con GRU e CASSONE RIBALTABILE”


ALLEGATO SPP
SCHEDA PRESENTAZIONE PRODOTTO
LOTTO1
 
CIG 94957458A9   






Inserire denominazione o ragione sociale dell’offerente
	

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………



Compilare la scheda in tutte le parti specificando le caratteristiche tecniche del prodotto offerto, in funzione delle caratteristiche minime richieste pena esclusione dalla procedura di gara, caratteristiche indicate sinteticamente in tabella e/o meglio specificate all’interno del Capitolato Descrittivo e Prestazionale ai relativi articoli di riferimento.
L’offerente dovrà indicare, i valori offerti, la presenza o meno della caratteristica o quanto altro ritenuto opportuno al fine di valutare la corrispondenza del prodotto offerto a quanto richiesto. Qualora gli spazi a disposizione non fossero sufficienti, è possibile allegare documenti integrativi da identificare con la Caratteristica Minima Richiesta e il relativo articolo di riferimento.

[bookmark: _Hlk518643177]N.B.: i valori dovranno essere riferiti a macchine nella configurazione specifica proposta, completa di attrezzatura e ogni accessorio richiesto/offerto, in assetto di ordine di marcia.























	PRODOTTO OFFERTO

	[bookmark: _Hlk31810968]Autotelaio
	
Marca   …………………………………………………………………………
	
Modello  …………………………………………………………………………….

	[bookmark: _Hlk104458141]Gru
	
Marca   …………………………………………………………………………
	
Modello  …………………………………………………………………………….

	Benna
	
Marca   …………………………………………………………………………
	
Modello  …………………………………………………………………………….

	Rotatore benna
	
Marca   …………………………………………………………………………
	
Modello  …………………………………………………………………………….



	[bookmark: _Hlk33006270][bookmark: _Hlk523296770]RIF.
	CARATTERISTICA MINIMA RICHIESTA PENA ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA
	CARATTERISTICA PRODOTTO OFFERTO

	1
	MTT compresa tra 7.000 e 7.500 Kg
	...

	2
	Motore diesel raffreddato ad acqua conforme alla normativa vigente riguardo le emissioni inquinanti.
	…

	3
	Potenza motore superiore o uguale a 120 kW.
	…

	4
	Passo ruote uguale o inferiore a 3.800mm
	…

	5
	Portata utile veicolo allestito secondo collaudo MCTC ≥ 2.300 Kg
	[bookmark: _GoBack]…

	6
	Telaio idoneo all’abbassamento degli stabilizzatori della gru in posizione di riposo (completamente rientrati)
	…

	7
	Cabina di colore bianco
	…

	8
	Posti cabina: n°1+2, omologati 3 persone
	…

	9
	Guida a “SX”
	…

	10
	Sistema frenate dotato di freni a disco anteriori/posteriori e di ABS
	…

	11
	Air Bag lato guida
	…

	12
	Sterzo servoassistito
	…

	13
	Cabina con vetro retro-cabina, vetri atermici e alzacristalli elettrici
	…

	14
	Cabina dotata di impianto di climatizzazione
	…

	15
	Cronotachigrafo digitale attivato
	…

	16
	Predisposizione blackbox
	…

	17
	Specchietti retrovisori movimentabile elettricamente
	…

	18
	Sezionatore elettrico batterie di tipo automatico
	…

	19
	Pneumatici asse anteriore e posteriore del tipo M+S
	…

	20
	Parafanghi posteriori provvisti di paraspruzzi
	…

	21
	Conta-ore funzionamento motore e conta-ore funzionamento attrezzatura in cabina
	…

	22
	Allarme acustico retromarcia
	…

	23
	Autoradio e sistema Bluetooth per connessione smartphone
	…

	24
	Cassone di tipo ribaltabile sui tre lati, avente misure indicative minime di 2,3 m x 3,3 m (lunghezza cassone maggiore possibile, compatibile con il telaio individuato e gli spazi a disposizione)
	…

	25
	Struttura cassone in acciaio ad alto limite di snervamento completo di para-cabina (compatibile con lo spazio di manovra della gru) 
	…

	26
	Pavimento cassone in acciaio antiusura (hardox400) sp. min 4mm
	…

	27
	Sponde laterali cassone in alluminio altezza circa 40 cm + sovrasponde della stessa altezza delle sponde, adeguatamente conformate in modo da poter essere aperte agevolmente e in completa sicurezza da una persona
	…

	28
	Sponda posteriore cassone in alluminio ad apertura a libro, altezza circa 40 cm + sovrasponde della stessa altezza delle sponde con ante bloccabili in posizione di massima apertura
	…

	29
	Sistema che consenta l’ancoraggio della benna al piano del cassone durante le fasi di trasferimento con cassone vuoto, che non ostacoli lo scorrimento del rifiuto trasportato durante la fase di scarico, costituito da un perno adeguatamente conformato, posizionato nella parte posteriore del cassone, il quale durante le fasi carico e scarico rimane incassato nel fondo dello stesso e solo in caso di necessità di ancoraggio viene fatto fuoriuscire, il tutto comandato da un circuito idraulico (manuale o elettro-attuato); o altro sistema avente analoghe caratteristiche. 
	…

	30
	Scaletta posteriore per accesso/discesa dell’operatore al piano del cassone in completa sicurezza.
	…

	31
	Gru idraulica del tipo ripiegabile dietro la cabina, portata massima superiore a 1.000 Kg 
	…

	32
	Gru dotata di limitatore di momento e di controllo di stabilità
	…

	33
	Sistema evoluto in continuo del controllo di momento in funzione della effettiva apertura degli stabilizzatori
	…

	34
	Lunghezza operativa gru, maggiore o uguale di 775 cm
	…

	35
	Peso movimentabile gru alla massima lunghezza operativa maggiore o uguale a 500 Kg (al gancio)
	…

	36
	Momento di sollevamento gru, maggiore o uguale a 4 tm
	…

	37
	Possibilità di abbassamento stabilizzatori gru in posizione di riposo (completamente rientrati)
	…

	38
	Stabilizzatori movimentabili dall’operatore in conformità alle norme vigenti riguardo gli sforzi massimi previsti
	…

	39
	Gru comandabile tramite radiocomando fornito dal costruttore della gru o in alternativa se predisposto dal fornitore del mezzo certificato all’utilizzo dal produttore della gru
	…

	40
	Comandi manuali comando gru posti sul lato SX del veicolo
	…

	41
	Distributore idraulico di comando della gru del tipo elettro-pilotato costruito sin dall’origine per il suo utilizzo con radiocomando
	…

	42
	Gru accessoriata con gancio di lavoro e benna a polipo a 4 pale per rottami e materiali vari, azionata da attuatori idraulici volumetria maggiore o uguale a 100 Lt, completa di rotatore idraulico 360°
	…

	43
	Sistema che non consenta la collisione della gru con il cassone durate le operazioni di ribaltamento e scarico dello stesso
	…

	44
	Segnalazioni acustiche e visive in cabina, di avviso attrezzatura fuori sagoma:
· braccio gru (altezza)
· Stabilizzatori non in posizione di riposo
	…

	45
	Sistema che non consenta la marcia del mezzo con la presa di forza inserita
	…

	46
	Presenza di valvole di blocco sui cilindri articolazione ed elementi telescopici gru
	…

	47
	Presenza di manometro e termometro per controllo pressione e temperatura di esercizio impianto oleodinamico gru
	…

	48
	Tubazioni oleodinamiche flessibili in pressione, non segregate in canalizzazioni metalliche, protette contro lo scoppio e la foratura, in modo da contenere l’eventuale getto di olio
	…

	49
	Pompe oleodinamiche protette dalle sovrapressioni con valvole di massima opportunamente dimensionate
	…

	50
	Sistema di filtrazione olio impianto oleodinamico posizionato in modo da consentire agevolmente le operazioni di manutenzione e dotato di sistema di controllo della capacità filtrante
	…

	51
	Serbatoio olio idraulico dotato di scarico per consentire l’eliminazione di eventuali morchie presenti nello stesso
	…

	52
	Impianto ingrassaggio del tipo automatico centralizzato a grasso tipo NLGI2, collegato a tutti i perni, rulli, pattini e quanto altro sia in movimento e soggetto ad usure
	…

	53
	Pompa alta pressione impianto ingrassaggio ad azionamento elettrico con serbatoio grasso minimo da 2 lt (riempibile tramite aeropulsometro)
	…

	54
	Possibilità di programmazione centralina di comando impianto di ingrassaggio (frequenza e tempo di erogazione) 
	…

	55
	Pulsante per attivazione manuale centralina impianto ingrassaggio in cabina
	…

	56
	Impianto elettrico con grado di protezione minimo IP65, realizzato con componenti aventi protezione garantita secondo le norme IEC-CEI dai rifiuti, urti e getti d’acqua necessari per il lavaggio del veicolo
	…

	57
	Rotofaro di segnalazione del tipo a led, adeguatamente posizionato in modo che sia ben visibile, con accensione contestuale all’inserimento della presa di forza e con interruttore posto all’interno della cabina
	…

	58
	Fari per lavoro notturno del tipo orientabile a led, azionabili dalla cabina
	…

	59
	Telecamera posteriore posizionata in zona protetta dagli urti e monitor LCD a colori in cabina, di visualizzazione area di manovra con retromarcia inserita
	…

	60
	Estintore da 6kg in posizionato in apposito alloggiamento esterno alla cabina
	…

	61
	Box esterno alla cabina in acciaio inox per alloggiamento di un sacco di Sepiolite o analogo materiale assorbente
	…

	62
	Box esterno alla cabina in acciaio inox per alloggiamento accessori (gancio gru, braghe di lavoro, ecc.)
	…

	63
	Ruota di scorta, triangolo, set attrezzi, crick, cunei e tappetini in gomma in cabina.
	…




         Luogo e data, ___________________				                                                                                                              Timbro e Firma 
